Zał. nr 6

Wykaz urządzeń

Dotyczy: „Wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych w technologii HDD na zadaniu

pn: „Przebudowa - wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Mizerów

- rejon ul. Wyzwolenia od ul. Dworskiej do ul. Średni Dwór, ul. Nadrzeczna i ulice przyległe do nich”

Nazwa wykonawcy .............................................................................................................................

Adres wykonawcy ..............................................................................................................................

Numer telefonu ...................................................................................................................................

Wykaz urządzeń, które umożliwiają wykonanie przewiertów sterowanych o następujących parametrach:

**- zakres średnic przewiertu PE Ø 40 mm – PE Ø 315 mm,**

**- długość przewiertu dla rurociągów sieciowych nie mniej niż 120 m dla PE Ø 160mm,**

**- możliwość ciągłej kontroli trasy oraz głębokości wykonywanego przewiertu sterowanego.**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia |
| 1. |  |
| 2. |  |

\*UWAGA: Zgodnie z Regulaminem udzielania przez PGK Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wiedzą
i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościami finansowymi innych podmiotów niebiorących udziału w realizacji zamówienia.

 …………..………..............................

 (data i podpis/y i pieczęć imienna

 upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li