Zał. nr 1 do wniosku,

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego

PGK/ZP/2/2/zo/21,

1. Specyfikacja techniczna na: **„Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego lub lekkiego ciężarowego, przeznaczona do przewozu niezbyt dużych ładunków o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony”.**

**Opis przedmiotu zmówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. fabrycznie nowego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 t wyposażonego w kabinę typu. VAN, FURGON.
2. Samochód musi być fabrycznie nowy.
3. Samochód powinien posiadać niezbędne wyposażenie:
4. dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu
5. dwa fabryczne komplety kluczyków
6. Wykonawca na własny koszt dostarczy pojazd do siedziby Zamawiającego.
7. W dniu dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentacje techniczną samochodu, w szczególności:
8. książkę serwisową, instrukcje obsługi samochodu i zabudowy w języku polskim
9. deklarację zgodności ( CE ) w języku polskim
10. książkę gwarancyjną samochodu
11. harmonogram i warunki niezbędnych przeglądów w okresie gwarancyjnym
12. dokumentacje pozwalającą na rejestrację pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym homologacja lub dopuszczenie jednostkowe)
13. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na samochód zgodnie
z wytycznymi producenta.
14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny dla dostarczonego samochodu w odległości nie większej niż 50 kilometrów od siedziby Zamawiającego. W przypadku wystąpienia usterki samochodu w okresie gwarancyjnym wskazany przez Wykonawcę serwis przystąpi do naprawy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia Zamawiającego. Wykonawca zapewni na własny koszt dojazd serwisu do siedziby Zamawiającego, a w przypadku braku możliwości wykonania naprawy usterki w siedzibie Zamawiającego na własny koszt zapewni transport samochodu do autoryzowanego serwisu w celu naprawy usterki. Zgłoszenie powinno być dokonane pisemnie, elektronicznie (e-mail), telefonicznie. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić samochód zastępczy na czas naprawy.
15. Zapewniamy autoryzowany serwis gwarancyjny dla samochodu dostawczego, położony w odległości ………… km od siedziby zamawiającego, to jest:

nazwa punktu serwisowego:…………………………………………………

adres punktu serwisowego:………………………………………………….

telefon kontaktowy:………………………………………………………...

e-mail:……………………………………………………..………………..

1. **Parametry techniczne fabrycznie nowego** samochodu dostawczego lub lekkiego ciężarowego, przeznaczona do przewozu niezbyt dużych ładunków o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

1. Samochód dostawczy o masie całkowitej do 3,5 t:

- samochód dostarczany powinien być fabrycznie nowy

- samochód powinien być wyposażony w kabinę typu. VAN lub FURGON( kierowca + min. 1 pasażer)

- samochód powinien być wyposażony w napęd 4 x 2

- dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może być większa niż 3500 kg DMC

- samochód powinien być wyposażony w silnik o pojemność nie mniejszej niż 900 cm3

- samochód powinien być wyposażony w silnik o mocy nie mniejszej niż 70 KM

- samochód powinien być wyposażony w silnik spełniający normy czystości spalin co najmniej EURO 6

- samochód powinien być wyposażony w manualną 5-biegową skrzynię + 1 bieg w tył

- samochód powinien być wyposażony w układ wspomagania kierownicy

- samochód powinien być wyposażony w pilot zdalnego sterowania centralnym zamkiem

- samochód powinien być wyposażony w kolumnę kierowniczą z regulacją wysokości

- samochód powinien być wyposażony w wspomaganie kierownicy

- samochód powinien być wyposażony minimum w jedne drzwi przesuwne boczne

- samochód powinien być wyposażony w regulację wysokości świateł

- samochód powinien być wyposażony w układ kontroli jazdy ESP, ABS, ASR

- samochód powinien być wyposażony w radio oraz instalacje radiową z głośnikami

- samochód powinien być wyposażony w minimum jedną poduszkę powietrzną zabudowaną w kierownicy oraz pasy bezpieczeństwa wymagane przepisami

- samochód powinien być wyposażony boczne szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie

- samochód powinien być wyposażony dodatkowo w światła do jazdy w czasie dnia

- samochód powinien być wyposażony w immobiliser

- samochód powinien być wyposażony w układ klimatyzacji

- samochód powinien być wyposażony w światła sygnalizacyjne zabudowane na kabinie pojazdu, belka wyposażona powinna być w dwie lampy LED świecąca pulsującym światłem w kolorze pomarańczowym załączane z kabiny pojazdu

- preferowany kolor pojazdu biały lub niebieski

- wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem:

 a) apteczka

 b) trójkąt ostrzegawczy

 c) podnośnik hydrauliczny

 d) kliny pod koła 2 szt.

 e) dywaniki gumowe z wysokimi brzegami

 f) pokrowce na siedzenia wzmocnione

**III. Gwarancja:**

- zgodnie z wytycznymi producenta, minimum 12 miesięcy.